

PARA TESTAR PARA VER SE PEGOU

Clica nesse botao e clica na linha que vc quer ver rodando




E DAR F8




DIGITA UM VALOR VALIDO


E DAR F8




DAR UM CLIC NA TI\_MARA




DAR UM CLIC NA TI\_MARA




DAR UM CLIC NA WA\_MARA







DAR UM CLIC NO WA-MARA



DAR F8





OBS:O SY-SUBRC TEM QUE CER = 0(PARA MOSTRAR QUE ESTA TUDO CERTO)

O SY-SUBRC TEM QUE CER = 4(PARA MOSTRAR QUE NÃO ESTA TUDO CERTO)